en	[[!meta title="Resetting a USB stick using Windows"]]
fa	[[!meta title="تنظیم دوبارهٔ یک درایو یواس‌بی یا کارت حافظه در ویندوز"]]

en	[[!inline pages="doc/reset.intro" raw="yes" sort="age"]]
fa	[[!inline pages="doc/reset.intro.fa" raw="yes" sort="age"]]

en	<div class="caution">

en	You might overwrite any hard disk on the computer.

en	If at some point you are not sure about which device to choose, stop proceeding.

en	</div>

en	Erase Tails from the USB stick

en	First, erase Tails from the USB stick:

en	Make sure that the USB stick that you want to reset is unplugged.
fa	مطمئن شوید که درایو یواس‌بی یا کارت حافظه‌ای که می‌خواستید دوباره تنظیم کنید را از رایانه جدا کرده‌اید.

en	Open the **Start** ([[!img lib/start.png class="symbolic" link="no" alt=""]]) menu.

en	Choose **Windows System**&nbsp;▸ **Command Prompt**.

en	Execute the following command to start the *Diskpart* utility.

en	diskpart
fa	استفاده از دیسک‌پارت

en	Execute the following command to obtain information about the disks in the computer.
fa	خط فرمان list disk را برای کسب اطلاعات در مورد تمام دیسک‌ها در رایانه اجرا کنید.

en	list disk

en	For example:
fa	برای نمونه:

en	Diskpart> list disk

en	Disk ### Status Size Free Dyn Gpt -------- ---------- ------- ------- --- --- Disk 0 Online 80 GB 0 B

en	Plug in the USB stick that you want to reset.
fa	مطمئن شوید که درایو یواس‌بی یا کارت حافظه‌ای که می‌خواستید دوباره تنظیم کنید را از رایانه جدا کرده‌اید.

en	Run the same command again.

en	A new disk, which corresponds to the USB stick that you plugged in, appears in the list.
fa	یک دیسک جدید که به دستگاه مرتبط است در فهرست ظاهر می‌شود.

en	Diskpart> list disk

en	Disk ### Status Size Free Dyn Gpt -------- ---------- ------- ------- --- --- Disk 0 Online 80 GB 0 B Disk 1 Online 8 GB 0 B

en	Make sure that its size corresponds to the size of the USB stick that you want to reset. Note down its disk number.
fa	مطمئن شوید که حجم مورد نمایش حجم همان دستگاهی است که می‌خواهید آن را دوباره تنظیم کنید. شمارهٔ دیسک مشخص شده توسط دیسک‌پارت را یادداشت کنید.

en	In this example, the disk number of the USB stick is 1. Yours might be different.

en	Execute the following command to select the USB stick. Replace number with the disk number found in step 7.

en	select disk=number

en	Execute the following command to delete the partition table from the USB stick.
fa	خط فرمان clean را برای پاک کردن جدول پارتیشن از دستگاه اجرا کنید.

en	clean

en	Create a new partition on the USB stick

en	Then, create a new partition on the USB stick:

en	Execute the following command to create a new partition table on the USB stick.
fa	خط فرمان convert mbr را برای ایجاد یک جدول پارتیشن جدید روی دستگاه اجرا کنید.

en	convert mbr

en	Execute the following command to create a new primary partition on the USB stick.
fa	خط فرمان create partition primary را برای ایجاد یک پارتیشن اصلی جدید روی دستگاه ایجاد کنید.

en	create partition primary

en	Unplug the USB stick.

en	Plug the USB stick again.

en	A dialog appears to format the disk before using it.

en	[[!img format.png link="no" class="screenshot" alt="You need to format the disk before you can use it. Do you want to format it?"]]

en	Click on the **Format disk** button.

en	In the **Format USB Drive** dialog, review the settings and click **Start**.

en	After the formatting is complete, the USB stick should appear as a new drive in the files browser.

en	Otherwise, try unplugging and plugging it again.

en	Troubleshooting
fa	حل مشکلات

en	- [How to start the *Command Prompt*](https://www.computerhope.com/issues/chdos.htm)
fa	[[کمک بیشتر برای راه‌اندازی پایانهٔ خط فرمان|https://www.computerhope.com/issues/chdos.htm]]

en	- [Microsoft: diskpart](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/diskpart)